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Βήματα για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού στέγης έως 10Kw 
Βήμα 1:Αίτηση και λήψη (Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας)

από την τοπική πολεοδομία.Το έντυπο της αίτησης υπάρχει ήδη στις πολεοδομίες. 
Θα χρειαστεί να έχετε την άδεια οικοδομής μαζί σας,όπως επίσης και κάτοψη της 
ταράτσας η της στέγης. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Βήμα 2:Αίτηση για προσφορά σύνδεσης του Φ/Β σταθμού στην τοπική ΔΕΗ 
(τμήμα :Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Θα χρειαστεί να έχετε τον πλήρη φάκελο 
με εκπόνηση μελέτης:Περιγραφής,διαστασιολόγησης,τεχνικών χαρακτηριστικών,
ηλεκτρολογικού μονογραμμικού σχεδίου,πιστοποιήσεων...του Φ/Β σταθμού.
Βημα 3:Η ΔΕΗ εγκαθιστά νέο μετρητή (ρολόι) διπλής ενεργείας.
Βημα 4:Προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού. Αναγγελία στη ΔΕΗ για 
το πέρας των εργασιών εγκατάστασης.

Βημα 5:Υπογραφή σύμβασης πώλησης του του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος 
προς 0,55 €/Kw με τη ΔΕΗ για 25 έτη 
Βημα 6:Ενεργοποίηση της σύνδεσης από τη ΔΕΗ για την έναρξη πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.Τα έσοδα αυτά σε κάθε περίπτωση δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.
         Είστε πλέον ένας μικρός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Καλά Κέρδη !
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